**里程精确定位系统服务器出厂检测表**

S/N:A18300C016 S/N:A18300C017 S/N:A18300C018 S/N:A18300C019 S/N:A18300C020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **合格** | **不合格** | **备注** |
| 1 | 外观检测 | ✔ |  |  |
| 2 | 电源检测 | ✔ |  |  |
| 3 | 面板显示 | ✔ |  |  |
| 4 | GPS运行检测 | ✔ |  |  |
| 5 | 计数器运行检测 | ✔ |  |  |
| 6 | 阅读器运行检测 | ✔ |  |  |
| 7 | 数据收发检测 | ✔ |  |  |
| 8 | 拷机检测 | ✔ |  |  |

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行48小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本服务器拷机时间： 2018 年 07 月 02 日至 2018 年 07 月 05 日。

**里程精确定位系统服务器装箱清单（单套）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | | **数量** |
| 1 | 服务器主机（配置按合同） | | 1台 |
| 2 | 附件 | GPS天线 | 1个 |
| PS/2转接线 | 1根 |
| 电源线 | 2根 |

检 测 人：

检测日期：2018年07月05日

**里程精确定位系统服务器出厂检测表**

S/N:A18300C017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **合格** | **不合格** | **备注** |
| 1 | 外观检测 |  |  |  |
| 2 | 电源检测 |  |  |  |
| 3 | 面板显示 |  |  |  |
| 4 | GPS运行检测 |  |  |  |
| 5 | 计数器运行检测 |  |  |  |
| 6 | 阅读器运行检测 |  |  |  |
| 7 | 数据收发检测 |  |  |  |
| 8 | 拷机检测 |  |  |  |

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行48小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本服务器拷机时间： 2018 年 06 月 28 日至 2018 年 07 月 01 日。

**里程精确定位系统服务器装箱清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | | **数量** |
| 1 | 服务器主机（配置按合同） | | 1台 |
| 2 | 附件 | GPS天线 | 1个 |
| PS/2转接线 | 1根 |
| 电源线 | 2根 |

检 测 人：

检测日期：2018年01月26日

**里程精确定位系统服务器出厂检测表**

S/N:A18300C018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **合格** | **不合格** | **备注** |
| 1 | 外观检测 |  |  |  |
| 2 | 电源检测 |  |  |  |
| 3 | 面板显示 |  |  |  |
| 4 | GPS运行检测 |  |  |  |
| 5 | 计数器运行检测 |  |  |  |
| 6 | 阅读器运行检测 |  |  |  |
| 7 | 数据收发检测 |  |  |  |
| 8 | 拷机检测 |  |  |  |

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行48小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本服务器拷机时间： 2018 年 06 月 28 日至 2018 年 07 月 01日。

**里程精确定位系统服务器装箱清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | | **数量** |
| 1 | 服务器主机（配置按合同） | | 1台 |
| 2 | 附件 | GPS天线 | 1个 |
| PS/2转接线 | 1根 |
| 电源线 | 2根 |

检 测 人：

检测日期：2018年01月26日

**里程精确定位系统服务器出厂检测表**

S/N:A18300C020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **合格** | **不合格** | **备注** |
| 1 | 外观检测 |  |  |  |
| 2 | 电源检测 |  |  |  |
| 3 | 面板显示 |  |  |  |
| 4 | GPS运行检测 |  |  |  |
| 5 | 计数器运行检测 |  |  |  |
| 6 | 阅读器运行检测 |  |  |  |
| 7 | 数据收发检测 |  |  |  |
| 8 | 拷机检测 |  |  |  |

注：“拷机检测”是指服务器出厂前需连续运行48小时以上，检测时间内各项功能正常即为合格，本服务器拷机时间： 2018 年 06 月 28 日至 2018 年 07 月 01日。

**里程精确定位系统服务器装箱清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | | **数量** |
| 1 | 服务器主机（配置按合同） | | 1台 |
| 2 | 附件 | GPS天线 | 1个 |
| PS/2转接线 | 1根 |
| 电源线 | 2根 |

检 测 人：

检测日期：2018年01月26日