**TVI300采集系统测试记录**

|  |  |
| --- | --- |
| **产品名称** | **图像采集主机** |
| **型号规格** | TVI-300-HS01 |
| **序列号** |  |
| **系统主机安装** |
| **序号** | **检验项目** | **测试结果** | **备注** |
| 1 | 外观状态 | 正常 |  |
| 2 | 电源控制 | 正常 |  |
| 3 | 相机状态 | 正常 |  |
| 4 | 频率控制 | 正常 |  |
| 5 | 图像状态 | 正常 |  |
| 6 | 连接状态 | 正常 |  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | CPCIE采集主机 | RK-JEK31228 | 个 |  |
| 2 | 供电单元 | DY48-110-24 | 个 |  |

测 试 人：

测试日期： 年 月 日