**1、模块组成**

（1）面阵相机：；

（2）镜头：；

（3）高亮频闪光源：LKL-W150（4个）；

（4）铝制外壳，固定相机及光源；

**2、模块说明**

（1）相机物距6800mm，光圈2.8，曝光500us；

（2）相机OUTPUT信号用于控制光源频闪，默认脉宽350us；

（3）频闪频率超过100Hz光源自己保护；

（4）频闪灯最大脉宽保护500us；

（5）IP67防护级别；

（6）数据接口采用宾德千兆网防水连接器，电源采用菲尼克斯防水连接器；

**3、接口说明**

（1）电源接头，1.负，3.24V；

（2）相机千兆网数据线，按接头内部色标压线；

**4、尺寸图：**

