**线阵图像采集主机调试表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **线阵图像采集主机** | | |
| **型号规格** | **GX3-HS-01** | | |
| **序列号** |  | | |
| **序号** | **检验项目** | **调试结果** | **备注** |
| 1 | 供电检测 |  |  |
| 2 | CCU电源端口 |  |  |
| 3 | CCU信号端口 |  |  |
| 4 | 断电保护 |  |  |
| 5 | 参数设置 |  |  |
| 6 | 线路编辑/图标显示 |  |  |
| 7 | 图像预览 |  |  |
| 8 | 图像采集 |  |  |
| 9 | 曝光调节 |  |  |
| 10 | 图像显示 |  |  |
|  | | | |

**注：“调试测试”是指服务器安装完成后,对软件及端口功能调试测试过程,解决在调试过程中出现的问题。在出厂前需连续运行72小时以上，调试各项功能正常即为合格，本服务器调试时间： 年 月 日。**

调 试 人：

调试日期： 年 月 日