**激光光源成像组件视窗**

**1. 功能说明**

1）可配套GX3-LSM-02KGM、GX3-LSM-04KGM型激光光源成像组件使用；

1）通过8颗M5螺丝固定于组件主体；

2）防护玻璃具有增透膜，透光率达到90%以上；

3）配备温度传感器和加热模块，保持温度在10~25℃，实现玻璃去雾功能。

**2. 外形尺寸**

