**高清图像采集模块（轻型）**

**（TVI-LSM-04KGM-01A）**

**技术手册**

北京鹰路科技有限公司

2022-06-28

**目 录**

[1. 产品简介 2](#_Toc107338245)

[1.1 组成清单 2](#_Toc107338246)

[1.2技术指标 3](#_Toc107338247)

[2 模块调试 7](#_Toc107338248)

[2.1 IP配置 7](#_Toc107338249)

[2.2 参数设置 7](#_Toc107338250)

[2.3 编码器触发参数设置 10](#_Toc107338251)

[3 使用须知 12](#_Toc107338252)

[4常见问题及解决方法 13](#_Toc107338253)

[4.1 图像显示黑图 13](#_Toc107338254)

[4.2 模块不采集图像 13](#_Toc107338255)

[4.3 图像有黑色条纹 14](#_Toc107338256)

# 产品简介

高清图像采集模块（轻型）（以下简称模块）是一款满足轨道交通智能安全检测需求的一体化成像装置，通过红外激光光源模块与高清线性扫描摄像模块的高度集成，可实现高速运行状态下轨道状态高清成像，可极大提高轨道交通安全检测效率。该产品同时具有结构稳固、使用便捷、美观大方、环境适应性强等特点，符合铁路相关技术规范和标准。

## **1.1 组成清单**

模块所含子件清单如表1-1所示，模块配件清单如表1-2所示。

表1-1 模块子件清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级子件** | **品牌** | **型号** | **规格** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 高清图像采集模块 | 定制 | TVI-LSM-04KGM-01A | / | 1 | 套 |  |

表1-2 模块配件清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **型号** | **规格** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 快拆安装座 | 定制 | / | / | 1 | 块 | 设备自带快拆安装座1个。 |

## **1.2技术指标**

**1.2.1 模块外形尺寸**



图1-1 模块外形尺寸图

**1.2.2快拆安装座开孔布局**




图1-2 快拆安装座开孔布局图

**1.2.3 加工技术要求**

模块技术规格参数如下表1-3。

表1-3 模块技术规格参数表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **高清图像采集模块（轻型）规格参数表** | | | |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | |
| 2 | 规格型号 | TVI-LSM-04KGM-01A | |
| 3 | 安装位置 | 左侧轨面、右侧轨面 | |
| **机械参数** | | | |
| 4 | 外形尺寸 | 300mm×120mm×230mm（长×宽×高） | |
| 5 | 模块重量 | 6.5kg | |
| **电气、光学** | | | |
| 6 | 相机 | | Teledyne Dalsa LA-GM-04K08A-00-R |
| 7 | 拍摄角度 | | 77度 |
| 8 | 供电电源 | | 24VDC |
| 9 | 峰值功率 | | 50W |
| 10 | 图像横向分辨率 | | 4096 |
| 11 | 补光光源 | | 红外激光光源 |
| 12 | 激光安全 | | 满足GB 7247.1-2012中相关要求 |
| 13 | 触发源 | | 支持标准TTL/LVDS信号 |
| 14 | 最高采集频率 | | 26KHz |
| **环境技术指标** | | | |
| 15 | 工作温度范围 | | -10℃～45℃ |
| 16 | 防冲击和振动 | | 满足GB/T 21563-2018标准要求 |
| 17 | 防护等级 | | 满足GB/T 4208-2017中IP67等级要求 |
| 18 | 防护玻璃 | | 高透光、自动电加热除雾 |

**1.2.4 铭牌示意**

模块铭牌如图1-3所示。



图1-3 模块铭牌示意图

**1.2.5 指示灯说明**



图1-4 模块指示灯

电源：电源状态指示灯（长亮表示工作正常）；

系统：内部控制器指示灯（闪烁表示工作正常）；

采集：采集信号指示灯（长亮或闪烁表示工作正常）。

**1.2.6 接头定义**


****

图1-5 模块插座示意图

表1-4 模块插座接口定义表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **模块插座接口定义** | | | |
| **模块** | **针脚** | **定义** | **线颜色** |
| 电源 | 1 | +24V | 红 |
| 2 | -24V | 黑 |
| 3 | A+ | 棕 |
| 4 | A- | 绿 |
| 5 | GND | 橙 |
| 网络 | 1 | TX\_D1+ | 橙白 |
| 2 | RX\_D2+ | 绿白 |
| 3 | BI\_D3- | 蓝白 |
| 4 | BI\_D4+ | 棕白 |
| 5 | TX\_D1- | 橙 |
| 6 | RX\_D2- | 绿 |
| 7 | BI\_D3+ | 蓝 |
| 8 | BI\_D4- | 棕 |

# 2 模块调试

## **2.1** **IP配置**

模块使用Sapera CamExpert软件进行调试，由于模块采用千兆网通信，设备连接完成后需首先在PC机上进行网络配置确认。点击屏幕右下角小相机图标，确认相机通信状态为Enable。



图2-1 IP配置

## **2.2** **参数设置**

调试前请确认已安装Sapera CamExpert v8.0或以上版本驱动，按以下步骤完成相机配置：

1. 打开Sapera CamExpert软件，选择当前调试相机的编号；



图2-2 选择对应相机编号

1. 选择相机触发方式：

触发方式：Trigger Mode选择On，即外触发模式；

触发源：Trigger Source选择Line1；

信号输出：Line Selector选择Line 5 ，Line Format选择SingleEnded；

Line Selector选择Line 1 ，Line Format选择RS422；


****

图2-3 选择相机外触发方式

1. 设置激光触发时间与脉宽：

激光触发方式：在Line 5中，Output Line Source选择Pluse on：Start of Exposure，即在相机曝光状态时进行补光；

将Output Line Plus Duration（in us）改为10；




图2-4 设置激光触发时间与脉宽

1. 修改拍摄图像的横向分辨率（Width）为2048：



图2-5 修改图像分辨率

1. 图像采集开始后可以通过改变曝光时间Exposure Time来修改图像的亮度；



图2-6 修改相机曝光时间

1. 点击左上角保存按钮，保存当前相机配置，生成相机参数.ccf文件。



图2-7 保存相机配置参数

****

图2-8生成相机配置文件

## **2.3** **编码器触发参数设置**

1. Sensor Controls（不建议更改）：
2. Acquisition Line Rate线采集速率（内触发）：10000；
3. Exposure Time曝光时间：15；
4. Gain增益：1。
5. I/O Control：
6. Trigger Source触发源：Rotary Encoder（选择编码器触发方式可以启用分频、倍频功能）；




图2-9 选择Rotary Encoder触发方式

1. Rotary Encoder Output Mode编码器输出模式：选择motion；
2. Rotary Encoder Input A Source:选择Line 1（不能更改）；
3. Rotary Encoder Input B Source:选择Line 2（不能更改）；
4. Rotary Encoder Rescaler Order编码器重新校准顺序：选择Multiplier Divider；
5. Rotary Encoder Multiplier编码器信号倍频；
6. Rotary Encoder Divider编码器信号分频；




图2-10 Rotary Encoder触发下的倍频、分频功能

1. Line Slector相机输入信号（相机触发）：Line 1——Line Format：RS422；

Line Slector相机输出信号（激光触发）：Line 5——Line Format: SingleEnded；



图2-11 Line Selector参数设置

1. 如有必要，可对以上进行保存，并重新生成相机配置.ccf文件。

注意：.ccf文件并不包含相机的所有参数，修改相机参数时要注意备份原有参数。修改参数时避免使用鼠标滚轮，以免误改相机其他参数。

# 3 使用须知

1. 打开外包装前请确认产品包装完好，如有破损请联系物流相关人员；
2. 由于产品在出厂前经过精密调试，不可轻易打开设备；
3. 产品在工作期间请勿随意插拔相机的电源和数据线缆，如有需求，请在程序停止并断电后进行操作；
4. 本产品为激光产品，上电状态下不能直视激光器，长时间直视会对人眼造成损伤；
5. 在户外使用时，注意航插接头处的防水保护，以免造成电路损坏；
6. 定期清洁视窗防护玻璃，过度的灰尘及污渍会影响相机成像质量；
7. 请勿在通风不好的情况下，对模块进行高频、长时间的持续测试，避免模块过热。

# 4常见问题及解决方法

## **4.1** **图像显示黑图**

1. 问题描述：

指示灯正常，有图像采集，但图像显示黑图，激光未触发。

1. 问题分析：

上述现象表示模块供电功能、采集功能正常，激光未接收到触发信号，导致采集图像无补光，显示黑图。

1. 解决方法：

在Sapera CamExpert相机驱动软件中，确认I/O Control → Line Selector → Line 5参数设置，正确设置如下图：



图4-1 Line Selector激光触发参数设置

## **4.2** **模块不采集图像**

1. 问题描述：

采集指示灯不亮，相机不采集图像，激光器不触发。

1. 问题分析：

上述现象表示模块供电功能正常，相机未接收到触发信号，导致采集功能异常。

1. 解决方法：

在排除线缆故障干扰的前提下，在Sapera CamExpert相机驱动软件中，确认I/O Control → Line Selector → Line 1参数设置，正确设置如下图：




图4-2 Line Selector相机触发参数设置

## **4.3** **图像有黑色条纹**

1. 问题描述：

模块外触发时采集图像存在横向黑色条纹，内触发时图像正常。

1. 问题分析：

实际采集频率高于26kHz，超出模块最大可采集频率，导致图像出现横向黑条纹。

1. 解决方法：

在模块测试或实际使用中，采集频率不要高于26kHz。