**软件刻盘操作指导**

北京鹰路科技有限公司

2022-03-15

**目 录**

[1 TMAS软件刻盘 2](#_Toc107994621)

[1.1 材料准备 2](#_Toc107994622)

[1.2 光盘刻录 2](#_Toc107994623)

[1.3 U盘刻录 4](#_Toc107994624)

[1.4 加密狗授权 6](#_Toc107994625)

[1.5 打包 7](#_Toc107994626)

[2. TMAS-DSP软件刻盘 8](#_Toc107994627)

# 1 TMAS软件刻盘

## 1.1 材料准备

（1）DVD光碟一张

（2）定制U盘一个

（3）加密狗Track Monitor加密狗（WEAKE）一个

（4）TMAS软件刻盘包

（5）刻录光驱

（6）定制软件光盘盒一个

## 1.2 光盘刻录

（1）连接刻录光驱。

（2）如图1.2-1双击驱动器，弹出“刻录光盘”界面，在“光盘标题”处填写软件名称和版本号，勾选“类似于U盘”点击“下一步”对光盘进行格式化如图1.2-2格式化光盘，等待光盘格式化完成。




图1.2-1 光盘刻录设置




图1.2-2 格式化光盘

（3）在产品全寿命管理系统中下载对应版本，解压后得到如图1.2-3刻盘文件




图1.2-3 TMAS 刻盘文件

（4）将刻盘文件拷贝到格式化后的光盘中，如图1.2-4，等待拷贝完成。




图1.2-4 拷贝刻盘文件

（5）拷贝完成后，点击弹出光驱，等待光驱自动弹出后取出光盘。

## 1.3 U盘刻录

（1）按照图1.3-1格式化U盘。其中卷标填写软件名称，例如“TMAS\_V3”。




图1.3-1 格式化U盘

（2）在产品全寿命管理系统中下载对应版本，解压后得到如图1.3-2刻盘文件




图1.3-2 TMAS 刻盘文件

（3）将刻盘文件拷贝到格式化后的U盘中，如图1.3-3，等待拷贝完成。




图1.3-3 拷贝刻盘文件

（4）拷贝完成后，点击弹出U盘，刻盘完成。

## 1.4 加密狗授权

（1）在网盘路径“\\192.168.10.64\鹰路共享文件\03 产品发布\1.----- GX-3巡检系统\授权程序”下载授权程序。

（2）插入加密狗，双击“TMAS\_DSP\_REGISTER.exe”，点击登录按钮，将授权日期填写到20年后的日期，点击写入将日期写如加密狗，点击读取后授权日期为写入日期则写入成功。




图1.2-4 加密狗授权

## 1.5 打包

将刻录好的光盘和授权的加密狗放入定制软件光盘盒中。

# 2. TMAS-DSP软件刻盘

TMAS-DSP刻盘流程同1.TMAS软件刻盘。唯一区别是在产品全寿命管理系统中下载对应版本如图2.1




图2-1 TMAS-DSP刻盘包