**线阵图像采集主机调试记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **线阵图像采集主机** | | |
| **型号规格** | **GX3-HS-01** | | |
| **序列号** |  | | |
| **序号** | **检验项目** | **调试结果** | **备注** |
| **1** | 供电测试 |  |  |
| **2** | CCU电源输出端口 |  |  |
| **3** | CCU信号输出端口 |  |  |
| **4** | 断电保护输出测试 |  |  |
| **5** | 相机参数设置 |  | 若含软件 |
| **6** | 线路编辑/图标显示 |  |
| **7** | 图像预览 |  |
| **8** | 图像采集 |  |
| **9** | 曝光调节 |  |
| **10** | 图像显示 |  |
| 完成效果图 | | | |

**注：“调试测试”是指服务器安装完成后,对软件及端口功能调试测试过程,解决在调试过程中出现的问题。在出厂前需连续运行72小时以上，调试各项功能正常即为合格，。**

安 装 人：

安装日期： 年 月 日