# LVDS信号发生器

## 1. 技术指标

表1-1 模拟信号发生器规格参数表

|  |
| --- |
| **LVDS信号发生器** |
| 序号 | 名称 | 规格参数 |
| **机械参数** |
| 1 | 外形尺寸 | 200mm×150mm×50mm（长×宽×高） |
| 2 | 组件重量 | 1.0kg |
| **电气参数** |
| 3 | 供电电源 | 220VAC |
| 4 | 输出信号频率 | 10kHz |
| 5 | 输出信号 | LVDS、TTL |

## 2. 机械尺寸

****

图2-1信号发生器机械尺寸图

## 3. 插座定义



图3-1 信号发生器接口图

表3-1 模拟信号发生器接口定义表

|  |
| --- |
| **信号发生器插座定义** |
| 接口 | 针序号 | 定义 | 备注 |
| LVDS输出信号 | 1 | GND |  |
| 2 | A1+ |  |
| 3 | A1- |  |
| 4 | GND |  |
| 5 | A2+ |  |
| 6 | A2- |  |
| TTL输出信号 | 1 | GND |  |
| 2 | SIGNAL1 |  |
| 3 | GND |  |
| 4 | SIGNAL2 |  |

## 4. 线缆定义

表4-1 线缆定义表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **信号发生器插头** | **配线线芯颜色** | **编码器插头** |
| **针序号** | **定义** | **针序号** | **定义** |
| **LVDS信号** |
| 1 | GND | 黑 | F | GND |
| 2 | A1+ | 绿 | A | A+ |
| 3 | A1- | 黄绿 | H | A- |
| 4 | GND | 蓝 | F | GND |
| 5 | A2+ | 红 | B | A2+ |
| 6 | A2- | 橙 | I | A2- |
| **TTL信号** |
| 1 | GND | 黑 | / |
| 2 | TTL1 | 红 |
| 3 | GND | 黄绿 |
| 4 | TTL2 | 白 |