**激光光源采集模块视窗（GX3-LSM-02KGM-02）规格书**

# 1. 主要功能

1. 可配套GX3-LSM-02KGM、GX3-LSM-04KGM型激光光源成像组件使用；

2. 通过8颗M5螺栓固定于组件主体；

3. 高强度镀膜玻璃，透光率达到90%以上；

4. 配备加热模块，使视窗玻璃保持温度在10~25℃，实现玻璃除雾功能。

# 2. 机械尺寸




图1 组件视窗机械尺寸