**电源信号线技术规格参数**

|  |
| --- |
| 线缆技术规格参数（6芯电源信号线） |
| 型号 | PRO-TEKT |
| 线规 | 16AWG |
| 芯数 | 6 |
| 外径 | 9.4mm |
| 屏蔽/无屏蔽 | 屏蔽 |
| 屏蔽类型 | 焊带，箔 |
| 长度 | 15m |
| 护套颜色 | 灰白色 |
| 护套材料 | 聚氯乙烯 PVC |
| 横截面积 | 69.4mm² |
| 最高工作温度 | 105℃ |
| 额定电压 | 300V |
| 最小弯曲半径 | 50mm |
| 导体材料 | 镀锡铜 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 插头 | 插头1管脚 | 定义 | 线缆 |
|  | 1 | GND | 黑 |
| 2 | +24V | 红 |
| 3 | GND | 橙 |
| 4 | A+ | 棕 |
| 5 | A- | 绿 |
| 6 | 激光触发 | 黄 |