**北京交通大学货物、服务采购询价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **采购数量** | **单价（元）** | **备注** |
| **1** | AI边缘计算模块 | 主频‌：2.1GHz  睿频‌：最高可达4.9GHz  核心数‌：12核  线程数‌：20线程  二级缓存‌：12MB  三级缓冲：25MB  功耗‌：65W  最大加速功耗：180W | 2 |  | Intel 酷睿  i7 12700 |
| **2** | 固态硬盘 | 闪存类型：TLC  顺序读速：545MB/s  顺序写入：450MB/s  接口：SATA  容量：2TB | 2 |  | 控创  KRACK-SSD-2T0B |
| **3** | 加速卡 | 显示核心‌：[NVIDIA® GeForce RTX™ 4070](https://www.baidu.com/s?sa=re_dqa_generate&wd=NVIDIA%C2%AE%20GeForce%20RTX%E2%84%A2%204070&rsv_pq=f279ade00001ca1c&oq=%E5%8D%8E%E7%A1%95RTX%204070%E6%98%BE%E5%8D%A1%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%8F%82%E6%95%B0&rsv_t=0342CS0LP/fdm/FZi9B023P6EUJz8OQBFnOCiy+n6jyDyO7uWxGEmcoIhTCcQXNJB4AXFhY&tn=68018901_15_pg&ie=utf-8" \t "_blank)  ‌总线标准‌：[PCI Express 4.0](https://www.baidu.com/s?sa=re_dqa_generate&wd=PCI%20Express%204.0&rsv_pq=f279ade00001ca1c&oq=%E5%8D%8E%E7%A1%95RTX%204070%E6%98%BE%E5%8D%A1%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%8F%82%E6%95%B0&rsv_t=0342CS0LP/fdm/FZi9B023P6EUJz8OQBFnOCiy+n6jyDyO7uWxGEmcoIhTCcQXNJB4AXFhY&tn=68018901_15_pg&ie=utf-8" \t "_blank)  ‌OpenGL版本‌：OpenGL® 4.6  ‌显存大小‌：12GB [GDDR6X](https://www.baidu.com/s?sa=re_dqa_generate&wd=GDDR6X&rsv_pq=f279ade00001ca1c&oq=%E5%8D%8E%E7%A1%95RTX%204070%E6%98%BE%E5%8D%A1%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%8F%82%E6%95%B0&rsv_t=0342CS0LP/fdm/FZi9B023P6EUJz8OQBFnOCiy+n6jyDyO7uWxGEmcoIhTCcQXNJB4AXFhY&tn=68018901_15_pg&ie=utf-8)  ‌显存速度‌：21 Gbps  ‌CUDA核心数量‌：5888  ‌超频频率‌：2565MHz  ‌默认频率‌：2535MHz  ‌最大数字分辨率‌：7680 x 4320  ‌接口‌：1个[HDMI 2.1](https://www.baidu.com/s?sa=re_dqa_generate&wd=HDMI%202.1&rsv_pq=f279ade00001ca1c&oq=%E5%8D%8E%E7%A1%95RTX%204070%E6%98%BE%E5%8D%A1%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%8F%82%E6%95%B0&rsv_t=0342CS0LP/fdm/FZi9B023P6EUJz8OQBFnOCiy+n6jyDyO7uWxGEmcoIhTCcQXNJB4AXFhY&tn=68018901_15_pg&ie=utf-8)接口，3个[DisplayPort 1.4a](https://www.baidu.com/s?sa=re_dqa_generate&wd=DisplayPort%201.4a&rsv_pq=f279ade00001ca1c&oq=%E5%8D%8E%E7%A1%95RTX%204070%E6%98%BE%E5%8D%A1%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%8F%82%E6%95%B0&rsv_t=0342CS0LP/fdm/FZi9B023P6EUJz8OQBFnOCiy+n6jyDyO7uWxGEmcoIhTCcQXNJB4AXFhY&tn=68018901_15_pg&ie=utf-8)接口  ‌‌供电接口‌：1个8-pin接口  配电源‌：850W | 1 |  | 控创  KRACK-GAC-R47 |
| **4** | 内存条 | 容量：16GB  频率‌：4400MHz  ‌时序‌：36-36-36-76  ‌工作电压‌：1.2V  ‌带宽‌：70.4GB/s（单通道） | 3 |  | 控创  KRACK-RAM-DDR5 |
| **5** | 电源转换器 | 电源类型：ATX电源  额定功率：500W  产品尺寸：150×140×85(mm)  风扇尺寸：80mm  输入电流：5A  输入频率：50Hz  输入电压：165~250V | 2 |  | 控创  KRACK-P500W |
| **合计** | |  |  |  |  |

**用户经办人签字： 供应商签字(盖章)：**

1. 报价截止时间：
2. 产品质量若存在弄虚作假或残次问题，学校将按政府采购相关法规进行处罚。

北京交通大学

年 月 日