**北京交通大学货物、服务采购询价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **采购数量** | **单价（元）** | **备注** |
| **1** | AI边缘计算模块 | 主频‌：2.1GHz睿频‌：最高可达4.9GHz核心数‌：12核线程数‌：20线程二级缓存‌：12MB三级缓冲：25MB功耗‌：65W最大加速功耗：180W | 2 |  | Intel 酷睿 i7 12700 |
| **2** | 固态硬盘 | 闪存类型：TLC顺序读速：545MB/s顺序写入：450MB/s接口：SATA容量：2TB | 2 |  | 控创KRACK-SSD-2T0B |
| **3** | 加速卡 | 显示核心‌：[NVIDIA® GeForce RTX™ 4070](https://www.baidu.com/s?sa=re_dqa_generate&wd=NVIDIA%C2%AE%20GeForce%20RTX%E2%84%A2%204070&rsv_pq=f279ade00001ca1c&oq=%E5%8D%8E%E7%A1%95RTX%204070%E6%98%BE%E5%8D%A1%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%8F%82%E6%95%B0&rsv_t=0342CS0LP/fdm/FZi9B023P6EUJz8OQBFnOCiy+n6jyDyO7uWxGEmcoIhTCcQXNJB4AXFhY&tn=68018901_15_pg&ie=utf-8" \t "_blank)‌总线标准‌：[PCI Express 4.0](https://www.baidu.com/s?sa=re_dqa_generate&wd=PCI%20Express%204.0&rsv_pq=f279ade00001ca1c&oq=%E5%8D%8E%E7%A1%95RTX%204070%E6%98%BE%E5%8D%A1%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%8F%82%E6%95%B0&rsv_t=0342CS0LP/fdm/FZi9B023P6EUJz8OQBFnOCiy+n6jyDyO7uWxGEmcoIhTCcQXNJB4AXFhY&tn=68018901_15_pg&ie=utf-8" \t "_blank)‌OpenGL版本‌：OpenGL® 4.6‌显存大小‌：12GB [GDDR6X](https://www.baidu.com/s?sa=re_dqa_generate&wd=GDDR6X&rsv_pq=f279ade00001ca1c&oq=%E5%8D%8E%E7%A1%95RTX%204070%E6%98%BE%E5%8D%A1%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%8F%82%E6%95%B0&rsv_t=0342CS0LP/fdm/FZi9B023P6EUJz8OQBFnOCiy+n6jyDyO7uWxGEmcoIhTCcQXNJB4AXFhY&tn=68018901_15_pg&ie=utf-8)‌显存速度‌：21 Gbps‌CUDA核心数量‌：5888‌超频频率‌：2565MHz‌默认频率‌：2535MHz‌最大数字分辨率‌：7680 x 4320‌接口‌：1个[HDMI 2.1](https://www.baidu.com/s?sa=re_dqa_generate&wd=HDMI%202.1&rsv_pq=f279ade00001ca1c&oq=%E5%8D%8E%E7%A1%95RTX%204070%E6%98%BE%E5%8D%A1%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%8F%82%E6%95%B0&rsv_t=0342CS0LP/fdm/FZi9B023P6EUJz8OQBFnOCiy+n6jyDyO7uWxGEmcoIhTCcQXNJB4AXFhY&tn=68018901_15_pg&ie=utf-8)接口，3个[DisplayPort 1.4a](https://www.baidu.com/s?sa=re_dqa_generate&wd=DisplayPort%201.4a&rsv_pq=f279ade00001ca1c&oq=%E5%8D%8E%E7%A1%95RTX%204070%E6%98%BE%E5%8D%A1%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%8F%82%E6%95%B0&rsv_t=0342CS0LP/fdm/FZi9B023P6EUJz8OQBFnOCiy+n6jyDyO7uWxGEmcoIhTCcQXNJB4AXFhY&tn=68018901_15_pg&ie=utf-8)接口‌‌供电接口‌：1个8-pin接口配电源‌：850W | 1 |  | 控创KRACK-GAC-R47 |
| **4** | 内存条 | 容量：16GB频率‌：4400MHz‌时序‌：36-36-36-76‌工作电压‌：1.2V‌带宽‌：70.4GB/s（单通道） | 3 |  | 控创 KRACK-RAM-DDR5 |
| **5** | 电源转换器 | 电源类型：ATX电源额定功率：500W产品尺寸：150×140×85(mm)风扇尺寸：80mm输入电流：5A输入频率：50Hz输入电压：165~250V | 2 |  | 控创KRACK-P500W |
| **合计** |  |  |  |  |

 **用户经办人签字： 供应商签字(盖章)：**

1. 报价截止时间：
2. 产品质量若存在弄虚作假或残次问题，学校将按政府采购相关法规进行处罚。

 北京交通大学

 年 月 日