说明

经过检查分频板控制正常。无出现无法控制状态。