该激光光源采集模块未交货，公司内部返厂维修，修改模块限频设计，返修完成。