 护栏摄像云台返修报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称： 护栏摄像云台 | | S/N: 2020030265 |
| 返修单位：北京铁科英迈技术有限公司 | | 返修日期：2020.06.29 |
| 故障描述：  设备加电摄像机后电源指示灯不亮，摄像机无法正常工作 | | |
| 故障确认：  1、云台12V电源输出无电压导致摄像机加电指示灯不亮。经检查发现电源线外皮有裸露;  2、通电用万用表测量上部12V电源线，测得输出电压为1V；  3、拆机后，检查云台内部DC12V模块电路，发现输出电感烧坏，导致输出电压低； | | |
| 解决方案：  1、更换烧损供电电路板后，测试功能正常、电源电压正常;  2、装配前对各电路板及模块做好检查，避免出现类似问题；  3、装配完成后，DC12V输出线路，带模拟负载老化运行72小时，避免设备带故障出厂；  C:\Users\admin\Desktop\微信图片_20200706113236.jpgC:\Users\admin\Desktop\微信图片_20200706113644.jpg | | |
| 是否解决：  **已解决** | | |
| 检测人：01 | 日期：2020.07.03 | |
| 交货负责人：  日期： | 收货负责人：  日期： | |