定位同步服务器返修单

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称：定位同步服务器 | 型号：DT-200-SVR |
| 返修单位：北京铁科英迈技术有限公司 | 序列号： I21300C002 |
| 维修单位：北京启帆瑞威科技有限公司 | 返修日期：2022.05.20 |
| 故障描述：定位同步服务器打开模块电源后设备有报警声，无数据输出。 |
| 故障确认：1.定位同步服务器加电，设备出现报警声2.经检测串口交换模块、交换机转换模块与GNSS模块，由于P3串口（对外输出串口）输入大电流导致芯片被击穿，主板接口也被损坏。C:\Users\admin\Desktop\新建文件夹\1234.jpgGNSS串口输出器件电流击穿C:\Users\admin\Desktop\新建文件夹\123.jpg交换机转换模块串口位表贴器件电流击穿C:\Users\admin\Desktop\新建文件夹\12.jpg串口交换模块串口位表贴器件电流击穿 |
| 解决方案：维修串口交换模块、交换机转换模块、GNSS模块及主板 |
| 是否解决： |
| 检测人：01 | 日期：2022.5.20 |