|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **需求** | **库存** | **需补充** |
| 1 | 散热风扇 | 长\*宽\*高：40mm\*40mm\*10mm |  |  |  |
| 2 | 风扇防尘网 | 40mm\*40mm防尘网，带塑料外壳 |  |  |  |
| 3 | 交换机板卡载板 | DW-B100MLAN-4P |  |  |  |
| 4 | EOM-104模块 | MOXA：EOM-104 |  |  |  |
| 5 | 电源板卡 | DW-B12V1-5P |  |  |  |
| 6 | GNSS板卡 | DW-BGNSS01-BD |  |  |  |
| 7 | 6450板卡 | DW-B6450 |  |  |  |
| 9 | PCI-EX2网络扩展卡 | 优越者（UNITEK）：Y-7509 PCI-E |  |  |  |
| 10 | PCI计数器卡 | PCI-1784U |  |  |  |
| 11 | UPort2210板卡 | U port 2210 |  |  |  |
| 12 | GNSS天线 | HX-CA7606A |  |  |  |
| 13 | 拨动开关 | 直径Φ：6mm；功能：开—关 |  |  |  |
| 14 | 加密狗 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **线材规格** | **需求** | **库存** | **需补充** | **备注** |
| 1 | 交换机板卡连接线 | 12VDC 2\*0.5mm2 |  |  |  |  |
| 扁平网线，CAT5e |  |  |  |  |
| 扁平网线，CAT5e |  |
| 2 | 电源板卡供电线 | 12VDC 4\*2.0mm2 |  |  |  |  |
| 3 | 6450板卡连接线 | 12VDC 2\*0.5mm2 |  |  |  |  |
| 5芯RS232线：F-F交叉线 |  |  |  |  |
| 5芯RS232线，F-M直通线 |  |  |  |  |
| 5芯RS232线，F-M直通线 |
| 5芯RS232线，F-M直通线 |
| 50pin交叉线 |  |  |  |  |
| 4 | GNSS板卡连接线 | 12VDC 2\*0.5mm2 |  |  |  |  |
| 3芯RS232线 |
| 3芯RS232线 |
| TNC-MMCX 同轴线 |  |  |  |
| 5 | UPort板卡电源线 | 电源及通信线 |  |  |  |  |
| 6 | 阅读器连接线 | 6芯航插线 |  |  |  |  |
| 7 | 阅读器连接线 | 6芯航插线 |