**信号同步单元操作说明**

**一、信号同步单元前后开关及接口：**





**二、信号同步单元各开关与接口功能说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **功能说明** | |
| 输入信号切换开关 | 上 | Input1 |
| 下 | Input2 |
| 总电源开关 | AC 220V电源开关 | |
| Input1、Input2 | 信号输入航插接口 | |
| Output1~Output7 | 信号输出航插接口 | |

**三、信号输入、信号输出航插接线定义表：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **航插编号** | **接头** | **针序号** | **信号** | **说明** |
| Input1，Input2 |  | A | A | 建议线径≥0.5mm2,带屏蔽层 |
| B | B |
| D | +5V |
| F | GND |
| H |  |
| I |  |
| Output1~Output7 |  | 1 | A | 建议线径≥0.5mm2,带屏蔽层 |
| 2 |  |
| 3 | B |
| 4 |  |
| 5 | GND |

**四、Output1~Output7信号输出航插接口线缆制作说明：**

