分频控制盒返修报告

|  |  |
| --- | --- |
| 名称：分频控制盒 | SN: FPKZ2006001 |
| 返修单位： | 返修日期：20200515 |
| 故障描述：分倍频功能不可用。 |
| 故障确认：连接4K组件进行测试，修改分倍频数值，频率无变化。 |
| 解决方案：1. 连接4K组件进行测试，修改分倍频数数值，频率无变化。2. 拆开控制盒，测试各条线缆通断情况，分倍频连接线缆断开，重新焊接线缆，测试各项功能正常。 |
| 是否解决：**已解决** |
| 工程师： 01 | 日期：2020.05.29 |