巡检采集主机返修报告

|  |  |
| --- | --- |
| 名称：巡检采集主机 | 型号：GX-3-HS |
| 返修单位：北京铁科英迈技术有限公司 | 序列号：76392020042702 |
| 维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司 | 返修日期：2020.11.16 |
| 故障描述：巡检主机CCU单元触发信号接口信号输出有问题，经过排除接口，确定是TTL1-8信号板卡问题、CCU单元出现供电不足问题。 |
| 故障确认：巡检主机加电后，确认信号输出一路有信号干扰问题，设备出现供电不足问题。 |
| 解决方案：跟换TTL1-8信号板卡与CCU电源 |
| 是否解决：**已解决** |
| 检测人：01 | 日期：2020.09.27 |
| 交货负责人：日期： | 收货负责人：日期： |