定位同步服务器返修单

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称：定位同步服务器 | 型号：DT-200-SVR |
| 返修单位：北京铁科英迈技术有限公司 | 序列号： A21300C004 |
| 维修单位：北京启帆瑞威科技有限公司 | 返修日期：2022.07.11 |
| 故障描述：  定位同步服务器串口交换模块无法发送数据 | |
| 故障确认：  定位同步服务器加电，设备运行正常，经过检测串口交换模块设置错误修改设置恢复正常。  原错误设置如下：    修改后正确设置如下：  C:\Users\AE-411MR\Desktop\Port1.JPG | |
| 解决方案：  修改参数设置，功能恢复正常。 | |
| 是否解决：  **解决** | |
| 检测人：01 | 日期：2022.7.12 |
| 交货负责人：  日期： | 收货负责人：  日期： |