护栏摄像云台返修报告

|  |  |
| --- | --- |
| 名称：护栏摄像云台 | 型号：DT-200-YT01(G) |
| 返修单位：北京铁科英迈技术有限公司 | 序列号： 2021100782、2020070519 |
| 维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司 | 返修日期：2022.08.23 |
| 故障描述：  S/N: 2021100782设备通电后，无法正常启动；  S/N: 2020070519 设备通电后，只能左右移动，不能上下摆动。 | |
| 故障确认：  S/N: 2021100782：云台通电后，无法正常运行。经检测发现内部进水，导致无法正常使用。  C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\WeChat Files\e24039d729c99836c2e57ff85f283ed.jpg  进水原因是航插没有紧固到位，航插松动。  S/N: 2020070519：云台通电后，只能左右移动，不能上下摆动。经检测发现云台内部皮带磨损严重。 | |
| 解决方案：  S/N: 2021100782更换内部电路板及线缆；  S/N: 2020070519 更换内部皮带。 | |
| 是否解决： | |
| 检测人：01 | 日期：2022.09.06 |
| 交货负责人：  日期： | 收货负责人：  日期： |