线阵图像采集主机返修报告

|  |  |
| --- | --- |
| 名称：线阵图像采集主机 | 型号：GX-3-HS |
| 返修单位：北京铁科英迈技术有限公司 | 序列号：76392018112103 |
| 维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司 | 返修日期：2022.10.17 |
| 故障描述：  线阵图像采集主机，计算机无法开机。 | |
| 故障确认：  线阵图像采集主机加电后，点击开机按键无法开机。 | |
| 解决方案：  将计算计内部板卡与硬盘重新插拔，计算机正常开机。 | |
| 是否解决： | |
| 检测人：01 | 日期：2022.10.17 |
| 交货负责人：  日期： | 收货负责人：  日期： |