英迈6代主控linux系统X2网口连不上返修报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称：英迈6代主控linux系统X2网口连不上 | | 型号： |
| 返修单位：北京铁科英迈技术有限公司 | | 序列号：/ |
| 维修单位：北京主导时代科技有限公司 | | 返修日期：2024.09.12 |
| 故障描述：  Linux系统下X2网口连不上。 | | |
| 故障确认：  Windows系统下X2网口无问题，Linux系统下X2网口连不上。 | | |
| 分析原因：  主控X2兼容性问题。  解决方案：  主控返厂后重刷X2网口相关驱动、MAC地址等。 | | |
| 是否解决：  **是** | | |
| 检测人：01 | 日期：2024.09.12 | |
| 交货负责人：  日期： | 收货负责人：  日期： | |