线阵图像采集主机返修报告

|  |  |
| --- | --- |
| 名称：线阵图像采集主机 | 型号：GX3-HS-01 |
| 返修单位：北京铁科英迈技术有限公司 | 序列号：76392020090113 |
| 维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司 | 返修日期：2025.05.30 |
| 故障描述：1. 正常采集过程中，4路采集界面停滞，重启后报错如上图。
2. 排查措施:现场无排查措施，需要返厂确定故障部件为CCU 还是板卡。
3. 原因初步判定:线阵图像采集主机故障。
 |
| 故障确认：1. 计算机运行工作正常，CCU功能正常。
2. 断电保护故障，电池电量过低电池保护启动。
3. 计算机纽扣电池电池低，计算机时间无法更新。
 |
| 解决方案：1. 计算机运行工作正常，CCU功能正常。
2. 断电保护进行强制充电施放电池保护。
3. 计算机纽扣电池电池低，更换纽扣电池回复正常。
 |
| 是否解决： |
| 检测人：01 | 日期：2025.03.30 |
| 交货负责人： 日期：  | 收货负责人：日期： |